| IDA SDK

Variables
Tuning options

## Detailed Description

## Variables
uint8 | fixup_handler_t::size
| The examples below show how these options work. More...
uint8 | fixup_handler_t::width
| number of significant bits before shifting
uint8 | fixup_handler_t::shift
| number of bits to shift right before patching. More...
uint8 | fixup_handler_t::rsrv4
uint32 | fixup_handler_t::reftype
| reference info type and flags, std_apply() produces an offset of this type

## Variable Documentation

## ◆ size

uint8 fixup_handler_t::size

The examples below show how these options work.

See also
  std_patch_value() std_get_value() size in bytes

## ◆ shift

uint8 fixup_handler_t::shift

number of bits to shift right before patching.

The following should be true: width - shift <= size * 8